项目编号：**HGC2025033**

**扬州职业技术大学询价单**

扬州职业技术大学瘦西湖校区零星水电维修项目，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与,请于2025年9月30日上午9:30前，将此询价单填报盖章扫描后发送至我校后勤处邮箱：houqin@yzpc.edu.cn 。

1. 询价内容：（自行踏勘现场）

 为给学生提供良好环境，拟对报修的水电设施进行维修维护，恢复日常使用功能，满足日常学习生活需要。投标人应充分考虑现场实际情况后投标，施工时做好拍照记录，后勤管理部门组织，签字验收合格。

二、维修要求及内容：

1、从现场清除出来的所有废旧物品集中处理，避免污染扩散造成二次污染；

2、清洗施工单位应遵守有关的安全规定，制定安全措施，保护施工期人员及建筑物内人员的安全，并保护好环境。

3、安全作业环境，杜绝“扬尘”现象，不污染室内环境。

4、维修服务不得对原有设备设施造成损害，如有损坏，应照价赔偿。

5、施工过程中禁止将垃圾杂物倒入室内下水口，如造成下水堵塞，由施工方负责疏通清理，并接受甲方罚款；

6、施工安全由施工单位负全责；

7、投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；询价单可打印填报完毕盖章扫描后，发送至上述邮箱；提交询价单时，须同步发送本人身份证及公司营业执照（均需加盖公章）扫描件。

三、工期及质保期：

本项目施工工期10天。

本项目控制价为1.4万元。

1. 询价表： **（接下页）**

 **询 价 表** 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
| 1、8#学生公寓3楼，宿舍减压阀拆除、支管直连 | 37间 |  |  | 每间需配有DN32内丝2个，外丝2个 |
| 2、2#楼308室消防立管镀锌钢管锈蚀漏水，更换管道 | 1项 |  |  | 需拆除台盆和部分砖砌立柱，消防管道更换1米，上下端焊接后加装抱箍 |
| 3、20#楼屋面PVC排水管路维修更换 | 1项 |  |  | 需拆除部分雨水管，更换新管，增加斜三通 |
| 4、生活区路灯维修：电缆故障4处，生活区芳华大道2#杆-3#杆电缆之间需电路排查后抽换电缆；17#南路灯线路排查维修更换；4#门口路灯线路排查维修更换；10#楼东北角路灯线路排查维修更换 | 1项 |  |  | 更换5\*6平方电缆40米，3\*2.5平方软心电缆200米，旧电缆归采购方所有 |
| **合 计** | 大写： ￥ |
| “单价”应含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整。 |

1. 本项目联系人： 陈老师 87697109

报价单位： 联系电话：

扬州职业技术大学

后勤管理处

2025年9月25日