附：响应文件格式

## 投 标 文 件

## 正（副）本

**项 目 名 称：**

**投标供应商名称 ：**

**日 期 ：**

**索引表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **在投标文件中的页码位置** |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |
|  |  |
|  |  |

**投标主要文件目录**

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标产品配置及分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他资料

**一、资格性和符合性检查响应对照表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资格性和符合性检查响应内容** | **是否响应**  **（填是或者否）** | **响应文件中的**  **页码位置** |
| ***1*** |  |  |  |
| *2* |  |  |  |
| *3* |  |  |  |
| *4* |  |  |  |
| *5* |  |  |  |
| *6* |  |  |  |
| *7* | *投标文件中的其他实质性要求* |  |  |

1. **资信证明文件要求**

（一）符合相关法律法规规定的条件，并提供下列材料：

*1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明****（复印件加盖供应商公章）***

*1.2 2023年或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）****（复印件加盖供应商公章）***

*1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）****（复印件加盖供应商公章）***

*1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明****（原件加盖供应商公章）***

*1.5参加活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明****（原件加盖供应商公章）***

*1.6询价响应函****（原件加盖供应商公章）***

*1.7法人授权书****（原件加盖供应商公章）***

**注：①如参加本项目的供应商为个体工商户、自然人或事业法人等非企业法人，则2、3项无需提供，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用供应商相关负责人的相应材料代替。**

**②享受国家政策缓交或减免规费税金的，可提供政策支持文件替代相关证明材料。**

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：

*2.1供应商提供１份自2022年1月1日至今的类似业绩。****（提供合同等能证明服务内容的材料复印件加盖供应商公章）***

1. **法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：**
2. **2023年或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）：**
3. **依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）**

**4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明**

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

**5、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**声明**

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_年月日

**6、询价响应函**

致：扬州市职业大学

根据贵方的询价文件，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （姓名和职务）代表我方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商的名称），全权处理本次项目询价采购的有关事宜。

据此函，\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字人）兹宣布同意如下：

1.按询价文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的询价响应有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在询价文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守询价文件中要求的收费项目和标准。

7.与本询价采购有关的正式通讯地址为：

地址：邮编：

电话：传真：

供应商开户行：账户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：联系电话：

供应商名称（公章）：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**7、法人授权书**

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）为我方就 项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起生效，特此声明。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话（手机）：

授权单位盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：*供应商提供１份自2022年1月1日至今的类似业绩。****（提供合同等能证明服务内容的材料复印件加盖供应商公章）***

2022年1月1日以来具有类似项目业绩项，项目名称如下：

（1）

（2）

（3）......

证明材料附后。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：年月日

**三、开标一览表**

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投标总报价 | **备注** |
| 总价 | 大写：  小写： （人民币） |  |
| 备注 |  |  |

日期： 年 月 日

填写说明：

*1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。*

**四、投标产品配置及分项报价表**

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号参数** | **数量** | **单位** | **备注** | **品牌及型号** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| 1 | 门禁一体主机 | 1、7寸人脸门禁一体机(触摸屏,IC卡) 2、采用深度学习算法模型，智能识别率>99%，误识率<1%，最快识别速度不低于0.2秒； 3、内置深度学习芯片，支持本地离线识别； 4、不低于200万宽动态摄像头，搭配智能测光，适应多种复杂光线场景下，采集高质量图像； 5、支持双目活体检测功能，有效避免照片、视频等欺骗方式； 6、支持身高1.1m~2.2m人员的智能识别及0.3~2.9m的识别距离控制； 7、集成离线语音合成引擎，支持播放认证成功人员姓名，开放各类语音提示自定义功能； 8、支持休眠模式息屏，保持最低补光亮度，防止夜间晃眼； 9、支持单个人员最多添加6张底库照片； 10、支持直接控制门锁、开门按钮、门磁检测等，实现门禁管理； 11、支持设备本地管理和web后台管理，可进行人员录入、参数配置、系统维护等操作； 12、支持室外防水；  13、低温试验，高温试验工作温度 -25℃±3℃~70℃ ±2℃符合要求14、内置麦克风与扬声器，支持与住户室内机双向对讲功能； 15、具备防拆、门开超时、认证超次等报警功能，支持接入消防信号，实现火灾报警联动开门； 16、提供丰富、成熟的API接口，支持第三方对设备的人员、记录、配置等自由管理； 17、外接安全模块：支持通过私有RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下门被打开。  18、机械结构检查，满足系统任何部分的机械结构应有足够的强度，能满足使用环境的要求，并能防止由于机械不稳定、移动、突出物和锐边造成对人员的伤害。 | 2 | 个 | 根据校方要求限制相关人员进出 |  |  |  |
| 2 | 门禁专用电源 | 1. 输入：AC100~240V；   2、输出：DC12V2A； | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 280KG双门磁力锁 | 1、产品款式：磁力锁；  2、外壳材料：铝合金； 3、表面工艺：电镀拉丝；  4、安全类型：断电开门； 5、最大拉力：不低于280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；  6、电源：不标配； 7、供电方式：DC 12V 500X2(mA)；  8、产品尺寸：500mm×48.6mm×26mm（长×宽×高）（尺寸偏差不超过±5mm）； 9、工作温度：-20℃～+55℃；  10、工作环境：室内； 11、安装方式：明装 | 7 | 把 |  |  |  |  |
| 4 | 磁力锁支架(L型) | 、外壳材料：铝合金； 2、表面工艺：阳极氧化；  3、适用门型：木门;玻璃门;金属门;防火门等； 4、开门角度：不低于90°；  5、产品尺寸：28.5mm×47mm×250mm（高×宽×长）（尺寸偏差不超过±5mm）； | 7 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 12V2A电源 | 1. 输入：100-240V ~50/60Hz   2、输出：12V 2.0A | 7 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 光纤收发器 | 千兆 | 1 | 对 |  |  |  |  |
| 7 | 门禁一键释放 | 开关面板，线控断路器、门禁控制器等 | 1 | 项 | 紧急情况下值班人员可释放所有门禁（也可以单独控制各个门禁的开关） |  |  |  |
| 8 | 电源线 | 国标 | 300 | 米 |  |  |  |  |
| 9 | 网线 | 国标 | 305 | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 光纤 | 室外铠装 | 500 | 米 | 与学校现有人脸库打通 |  |  |  |
| 11 | 人工 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 12 | 辅材 | 室内室外管材等 | 1 | 批 |  |  |  |  |
| 13 | 人脸接入授权 |  | 2 | 个 | 设备接入学校现有门禁通道管理平台 |  |  |  |
| **合计（元）** | |  | | | | | | |

**五、技术参数响应及偏离表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

**六、商务条款响应及偏离表**

投标人全称（加盖公章）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 招标要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
|  | 交付时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
|  | 交付方式 |  |  |  |
|  | 交付地点 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 投标货币 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

**七、其他资料**