项目编号HGC2024025

扬州职业大学询价单

扬州市职业大学瘦西湖校区地下室积水坑水泵、管路更新，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与，请于2024年6月28日上午9:00-9:30交至我校后勤处21#-323。

一、询价内容 ：（自行踏勘）

瘦西湖校区地下室积水坑水泵、管路更新，最低价中标。

二、维修要求及内容：

1、安装施工要求，见报价单；

2、施工过程中禁止将垃圾杂物倒入室内下水口，如造成下水堵塞，由施工方负责疏通清理，并接受甲方罚款；

3、施工安全由施工单位负全责，垃圾运出校园自行处理；

4、投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；

5、询价单用信封封好后，信封上的缝隙要加盖单位公章，并写明项目名称及项目编号（HGC2024025）；

6、提交询价单时，须提供本人身份证及公司营业执照复印件加盖公章。

三、工期及质保期：

本项目总工期为5天、 本项目控制价为29000元。

四、询价表： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 安装施工要求 | 工作量 | 单价 | 合 计 |
| 1 | 污水排出管 | 新装DN65-DN100镀锌钢管3米\*6处，橡胶软接6个，每处需根据现场实际情况安装时配套变径、法兰等，报价应包含拆除、新装管路的所有费用。 | 6处 |  |  |
| 2 | 80WQG40-15-4/380V排污泵1，带切割刀片叶轮  （法兰内丝） | 品牌：格兰富、上海人民企业、上海凯泉；流量40m³/h，扬程15米以上，380V,接口DN80，需根据甲方指定位置更换 | 6台 |  |  |
| 3 | 80WQG40-15-4/380V排污泵2，带切割刀片叶轮  （法兰弯管） | 品牌：格兰富、上海人民企业、上海凯泉；流量40m³/h，扬程15米以上，380V,接口DN80，甲方临时移动抽水泵，不需安装 | 1台 |  |  |
| 4 | 控制箱1 | 内部元器件品牌：正泰、德力西、人民企业；规格：40\*50cm 双回路，既可一用一备，又可接超高水位浮球，水泵380V,三相交流接触器CJX2-0910线圈 220v，过载保护器，JR36-20 3.2-5A，需根据甲方指定位置更换 | 9套 |  |  |
| 5 | 控制箱2 | 内部元器件品牌：正泰、德力西、人民企业；规格：40\*50cm 双回路，既可一用一备，又可接超高水位浮球,水泵380V,三相交流接触器CJX2-1210 线圈220v，过载保护器JR36-20 6.8-11A，需根据甲方指定位置更换 | 4套 |  |  |
| 6 | 液位浮球阀1 | 大连玛赫5米线，需根据甲方指定位置更换 | 10只 |  |  |
| 7 | 液位浮球阀2 | 大连玛赫8米线，需根据甲方指定位置更换 | 5只 |  |  |
| 8 | 合计 | 大写： ￥ | | | |

备注：单价：含材料、安装人工、机械、管理费、利润、规费、税费等全费用价格。

五、本项目联系人： 宋老师 15380353619

报价单位： 联系电话：

扬州市职业大学后勤管理处

2024年6月 24日