扬州职业技术大学生活区路面修复及教学区便道拓宽、管道连通等项目
扬州职业技术大学生活区路面修复及教学区便道拓宽、管道连通项目，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与,请于2026年8月7日上午9:30前将下述相关材料扫描后发至邮箱：houqin@yzpc.edu.cn。
一、询价内容：（自行踏勘现场）
生活区路面修复及教学区便道拓宽、管道连通项目，最低价中标。
二、施工要求及内容：
1、中标人须根据采购人要求完成项目施工；
2、按采购人要求及相关规范施工：
3、所有安全事项由中标单位负全责，垃圾运出校园自行处理；
4、投标人应具有合法的经营资格（项目验收合格，经审计后，凭开具的增值税发票30日内支付工程款）；
[bookmark: _GoBack]5、邮箱提交材料包括：1、本询价单；2、法人身份证复印件；3、公司营业执照复印件（以上三项材料均需加盖公章后扫描，打包发送至上述邮箱）。
三、工期及质保期：
本项目总工期为15天， 本项目控制价为29000元，质保期2年。
四、询价表：                                    单位：元
	尺寸
	规格
	数量
	单价
	总价
	做法

	4*0.5*0.3
	立方
	0.6 
	
	
	旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分

	5*0.6*0.3
	立方
	0.9 
	
	
	旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分

	2*0.7*0.2
	立方
	0.3 
	
	
	旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分

	0.7*0.7
	座
	0.5 
	
	
	旧井凿除，新砌筑（含井盖）

	4*0.4*0.3
	立方
	0.5 
	
	
	旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分

	4.2*0.5*0.3
	立方
	0.6 
	
	
	旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分

	4.2*0.5*0.3
	立方
	0.6 
	
	
	旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分

	7.3*1.2*0.3
	立方
	2.6 
	
	
	旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分

	7.3*0.5*0.3
	立方
	1.1 
	
	
	旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分

	∅200PVC管
	米
	6.0 
	
	
	雨水槽拆除、新铺设雨水管，含1座600*600雨水井砌筑及管道安装

	6.8*1
	平方米
	6.8 
	
	
	路面石材铺贴，含路面平整、余土外运、石子垫层5公分、混凝土10公分、石材铺贴（颜色同原石材）、路牙石移位新浦、1根路灯杆移位（含接线）、基础浇筑及接头井砌筑

	19*1.8
	平方米
	34.2 
	
	
	路面石材铺贴，含路面平整、余土外运、石子垫层5公分、混凝土10公分、石材铺贴（颜色同原石材）、路牙石移位新铺

	5.5*1.5*0.3
	立方
	2.5 
	
	
	旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分，铺设∅2.5线管6米

	∅300波纹管
	米
	6.0 
	
	
	新开挖，埋入污水管，两座污水连通

	合计
	小写：                                 大写：

	“单价”应含主辅材、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整。



五、本项目联系人：宋老师 87697109
报价单位及项目负责人（签章）：                                联系电话：
扬州职业技术大学后勤管理处
2026年8月3日

