项目编号HGCWG2025002

扬州职业大学询价单

扬州市职业大学生活区垃圾压缩点YZT170YSJ垃圾压缩箱售后大包服务，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与,请于2025年5月14下午3:00前交至我校后勤处208或者将相关材料扫描压缩后发送至邮箱：[houqin@yzpc.edu.cn](mailto:houqin@yzpc.edu.cn)。

1. 询价内容：（自行踏勘现场）

生活区垃圾压缩点YZT170YSJ垃圾压缩箱售后大包服务

二、项目要求及内容：

1.设备定期保养维护：每月一次性能检测；每月一次加注润滑油；按《设备操作保养指南》要求定期更换邮箱三滤、清理油路系统。凡由于工人操作失误或发现问题工人不及时报修仍野蛮使用造成设备部件损坏的，维修费及零部件费用由采购单位承担，但成交单位应首先进行抢修、恢复设备运行，尽最大可能避免设备停运时间。

2.维修服务：成交单位应在当地设立配件库，并安排专业的服务人员提供服务；成交单位须承诺使用原厂配件；发生故障时，成交单位须通过维修、调整和更换配件，使设备达到正常工作状态。

3.技术咨询和培训：成交单位须随时为采购单位提供专业的技术咨询和培训指导。

4.综合服务：成交单位须为设备建立专门的维护档案，采购单位可随时查询维护情况。

5.技术服务团队：成交单位须配置不低于3人的服务团队，及时响应采购单位的服务需求。

6.投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此项目的相应能力。

7.询价单用信封封好后，信封上的缝隙要加盖单位公章，并写明项目名称及项目编号（HGCWG2025002）。

8.提交询价单时，须提供本人身份证及公司营业执照复印件加盖公章。

三、工期及质保期：

本项目售后大包服务期为1年。本项目控制价为15000元。

四、询价表： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **预更换件名称** | **型号** | **单位** | **更换数量** | **价格** | **金额** |
| 1 | 损耗件 | 回油滤芯 | 160mm | 只 | 1 |  |  |
| 2 | 液压油 | 加德士46# | 升 | 80 |  |  |
| 3 | 后门密封条 | 8.3米/根（配套918胶） | 根 | 1 |  |  |
| 4 | 胶管（四层） | 13-920直弯 | 根 | 2 |  |  |
| 5 | 胶管（四层） | 13-850两直 | 根 | 2 |  |  |
| 6 | 胶管（四层） | 13-1450两直 | 根 | 2 |  |  |
| 7 | 胶管（二层） | 13-2100两直 | 根 | 2 |  |  |
| 8 | 胶管（二层） | 13-2300两直 | 根 | 2 |  |  |
| 9 | **合计** | | | | |  |
| 10 | 维护件 | 快速公母接头 | DNP-PAV10F-G-3/8 | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 推头油缸密封圈 | 永坚 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 尼龙滑道 | 17方 | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 交流接触器 | LC1D12M7C | 只 | 2 |  |  |
| 14 | 相序继电器 | RM17TG20 | 只 | 2 |  |  |
| 15 | 换相器具插座+连接器 | 16A-6H3P | 套 | 2 |  |  |
| 16 | 遥控触点 |  | 只 | 2 |  |  |
| 17 | 推头皮 | 牛筋板 | 块 | 1 |  |  |
| 18 | **合计** | | | | |  |
| 19 | 结构件 | 推头盖板 |  | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 拖勾 | 锻件 | 根 | 1 |  |  |
| 21 | **合计** | | | | |  |
| 22 | 税金及费用 | **合计** | | | | |  |
| 23 | 总计 | 大写： ￥ | | | | | |

税金及费用包括：管理、利润、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整。

五、本项目联系人：郑老师13912129290 陈老师 15195565700

报价单位： 联系电话：

扬州市职业大学后勤管理处

2025年5月8日