项目编号：HGC2025032

扬州职业技术大学询价单（二次）

扬州职业技术大学瘦西湖校区知行楼多处屋面漏水维修，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与，请于2025年10月16日 上午9:00前将此询价单填报盖章扫描后发送至我校后勤处邮箱：houqin@yzpc.edu.cn 。

一、询价内容（自行踏勘现场）：

瘦西湖校区知行楼等多处屋面漏水维修，最低价中标。

二、维修要求及内容（中标方在施工前应查看现场明，确定维修部位，施工方案经甲方同意后实施）：

1、知行楼A403、407及五楼平台漏水维修：

A407屋面管道井四周开槽维修：切割机裁缝，破除混凝土面层、保温层、东方雨虹堵漏王堵漏，非固化满刮封堵，SBS卷材热熔铺设；

A403顶部渗漏维修：石膏板天花吊顶开孔，屋面渗漏注浆维修，吊顶恢复原样：补龙骨，石膏板，批腻子，刷乳胶漆；五楼平台渗漏维修：SBS卷材铺设；

2、知行楼B区环境监测中心实验室屋面渗漏维修：屋面管道井四周开槽维修：切割机裁缝，破除混凝土面层、

保温层、东方雨虹堵漏王堵漏，非固化满刮封堵，SBS卷材热熔铺设；

3、施工安全由中标单位负全责，垃圾由中标单位运出校园自行处理，采购方不再支付费用；

4、投标人应具有合法的经营资格，应具有承担以上维修项目的相应能力（经营范围须含工程类）；

三、工期及质保期：

本项目总工期为7天，本项目控制价为10500元。

1. 询价表：单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备 注 |
| 知行楼A407屋面管道井四周开槽维修 | 4米 |  |  |  |
| 知行楼五楼平台渗漏维修 | 40m² |  |  |  |
| 知行楼A403顶部渗漏维修 | 1项 |  |  |  |
| 知行楼B座环境监测中心实验室渗漏维修 | 6米 |  |  |  |
| 合 计 | 大写： ￥ | | | |
| “单价”应含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整，数量以最终实际维修量为准。 | | | | |

五、本项目联系人：陆老师 87697109

报价单位： 联系电话：

扬州职业技术大学后勤管理处

2025年10月11日