项目编号：HGC2025020

扬州职业大学询价单

扬州市职业大学瘦西湖校区教学区北门伸缩门更换项目，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与,请于2025年7月4日上午9:00前将此询价单填报扫描后发至邮箱：houqin@yzpc.edu.cn 。

1. 询价内容：（自行踏勘现场）

 瘦西湖校区教学区北门伸缩门更换，投标人应充分考虑现场实际情况后投标。本项目控制价为 14000元，最低价中标。

二、伸缩门材质及施工要求 ：

1、伸缩门尺寸：门高1600mm\*门宽66mm\*门长12.5m；

2、门配置：主材尺寸：50\*60，型材厚度不小于0.9厚**（实量）**铝合金管；内网尺寸：45\*32，型材厚度不小于0.85厚**（实量）**铝合金管；连接件应为高质量工程塑料（PC或者PA塑料）；无轨驱动；LED高亮度显示屏：不小于290\*290，可显示单位信息；加厚驱动底板；橡胶轮；电机(电机软启动）：工作电压：220V，功率不小于370W，速度20m/min，具备过载保护功能；控制系统：无线台控1个，遥控3个；可以手动离合。

 3、旧门拆除后，送至学校内指定地点。

4、投标人应具有合法的经营资格，应具有能够承担此工程的相应能力；

5、**提交询价单时，须同步提交项目经理身份证复印件和公司营业执照复印件**。

三、工期及质保期：

本项目供货及安装工期为10天。产品质保期：1年，1年内免费维修，如无法维修须免费更换（甲方使用不当导致损坏除外）。

1. 询价表： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 规格 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 备注 |
| 伸缩门体及配件  | 黑色，灰色，白色 |  12.5米 |  |  | 门式样应与现状门基本一致，订货前与甲方确定 |
| 机头及控制器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 合 计 | 大写： ￥ |
| “单价”应含材料、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整。 |

五、本项目联系人：宋老师 87697109

报价单位： 联系电话：

 扬州市职业大学后勤管理处

2025年6月30日