扬州职业技术大学瘦西湖校区5号公寓楼门禁安装项目询价单（第二次）
扬州职业技术大学瘦西湖校区5号公寓楼门禁安装项目，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与，请于2026年8月7日上午9:30前将下述相关材料扫描后发至邮箱：houqin@yzpc.edu.cn。

一、询价内容：（自行踏勘现场）

扬州职业技术大学瘦西湖校区5号公寓楼门禁安装项目，最低价中标。

二、施工要求：

1、投标产品须注明品牌及型号。所投产品质量均要优于或等于采购标准，达到不要求的，不得进入实质性评审。
3、如发生产品质量问题，在接到通知后1小时内响应，24小时内到达现场，进行维修，5日内完成维修工作。
4、货物由中标人免费运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责，如出现质量问题中标人须免费提供调换服务。
5、本项目为交钥匙项目，项目包含货物制作、安装、调试验收等相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用均包含在报价内，请各投标人认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。
6、现场勘查：本项目不组织供应商集中考察。供应商如有需要，自行现场勘查。勘查时，请各供应商务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商自行负责。
三、资质要求：

供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，须具有独立的法人资格及其相应的经营范围。

供应商应具有合法的经营资格（项目验收合格，经审计后，凭开具的增值税发票30日内支付工程款）；邮箱提交材料包括：1、本询价单；2、法人身份证复印件；3、公司营业执照复印件；4、公司资质复印件；5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（以上五项材料均需加盖公章后扫描，打包发送至上述邮箱）。

四、工期及质保期：

经合同签订之日起，7个日历天内完工，并完成全部验收、文档整理工作。本项目控制价为2500元。自验收合格之日起，所有货物提供5年免费质保，5年内有损坏免费维修更换。
询价表

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	门禁一体机
	型号：含 WiFi 版变种
‌显示屏‌：4.3 英寸 LCD 触摸屏，分辨率 480×272
‌摄像头‌：200 万像素广角宽动态，星光级传感器（无光/暗光可用）
‌算法与性能‌：深度学习算法；人脸库容量‌1000 张‌；单张比对时间‌≤0.2s‌；有效识别距离‌0.3m-2.0m‌；适应身高约 1m-2m
‌认证方式‌：单独人脸、单独刷卡（13.56MHz Mifare/CPU 卡/NFC）、密码、人脸 + 刷卡、人脸 + 密码、刷卡 + 密码等组合
‌存储容量‌：人脸 1000 张、卡片 5000 张、事件记录 15 万条
‌接口与扩展‌：1 路网口（部分版本支持 WiFi）、1 路 RS485（可接副读卡器）、1 路韦根（W26/34）、1 路 MicroUSB、1 路门锁输出、1 路开门按钮、1 路门磁输入、防拆检测
‌功能特性‌：照片/视频活体检测、断网续传、NTP 校时、远程开门/N+1 授权、反潜回（需副机）、可视对讲（配室内机）、语音播报可定制、口罩识别模式可选
‌电源与安装‌：直流供电（具体电压以实物铭牌为准），壁挂式安装
‌操作系统‌：嵌入式 Linux‌‌
	1
	台
	
	
	

	2
	开门按钮
	配套
	1
	台
	
	
	

	3
	磁力锁
	280kg
	1
	台
	
	
	

	4
	电源
	12V
	1
	台
	
	
	

	6
	网线
	六类网线
	10
	米
	
	
	

	7
	电源线
	Rvv2*1.0平方
	30
	米
	
	
	

	8
	安装调试
	
	1
	项
	
	
	

	合计：                  元，大写：   

	投标报价应包括询价文件所确定招标范围全部内容的价格体现，应包括劳务、货物、运输、利润、保险、税金、以及所包含的风险、责任等所有费用。供应商中标后不得以任何理由进行调整，费用自行考虑均包含在投标报价中，相关费用如缺项，视为让利。请各投标单位认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，采购方不再另行支付。


六、本项目联系人：刘老师 0514-87697067
报价单位及项目负责人（签章）：            单位联系电话：

扬州职业技术大学后勤管理处

2026年8月4日

